附件一：手术室配套设备

1、【产品名称】：定制手术室嵌入柜 

【产品组成】：不锈钢304#1.0T材料，经折弯焊接而成，坚固耐用，嵌入柜分上柜和下柜制作上柜：左右两边为玻璃平开门，玻璃门框架用管做框，使门更加牢固无摇晃现象，中间为操作台，配备两块可活动层板。下柜：抽屉式设计，抽屉采用三折走珠导轨，推拉顺畅，无噪音，下柜平开门，柜内配一块活动层板，整体打磨光滑，外形美观，结实耐用。  

【产品预期用途】：医用嵌入柜，产品一般用于医疗机构或类似场所。

【产品规格参数】：外形尺寸：1600*400*1700mm尺寸可按要求定制。

2、【产品名称】：定制手术室嵌入柜
【产品组成】：不锈钢304#1.0T材料，经折弯焊接而成，坚固耐用，嵌入柜分上柜和下柜制作上柜：左右两边为玻璃平开门，玻璃门框架用管做框，使门更加牢固无摇晃现象，中间为操作台，配备两块可活动层板。下柜：抽屉式设计，抽屉采用三折走珠导轨，推拉顺畅，无噪音，下柜平开门，柜内配一块活动层板，整体打磨光滑，外形美观，结实耐用。

【产品预期用途】：医用嵌入柜，产品一般用于医疗机构或类似场所。

【产品规格参数】：外形尺寸：1500*400*1700mm尺寸可按要求定制。

3、【产品名称】：定制存放架

【产品组成】：不锈钢304#1.0T材料，经折弯焊接而成，存放架四层设计，满足了大部分医用物品的高度需求，层板下焊有加强杆，提升了每层的承重力，上柜现场封板，整体打磨光滑，外形美观，结实耐用。

    【产品预期用途】：医用存放架，产品一般用于医疗机构或类似场所。

    【产品规格参数】：外形尺寸：1500*400*2580mm尺寸可按要求定制。

4、紫外线空气消毒机主要配置特点及技术参数

一、主要配置特点

1、人机共存，动态持续消毒

2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)

3、初效、中效过滤网双重过滤

4、静电去除烟尘及细菌

5、光触媒(Tio2)、活性碳抗菌除异味

6、负离子清新净化空气

7、风速(高、中、低)可调，风向多向循环

8、蓝屏中文液晶显示器，可选择临时、自动两种工作模式

临时运行:临时消毒时选用，可调整消毒时间:

自动运行:按设定的程控时间消毒，可任意设置6组工作时段。

9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时

10、过滤网清洗自动提示功能

11、远红外遥控操作

二、主要技术参数

1、循环风量≥800m3/h

2、适用体积<80m3

3、输入功率:≤120VA

4、消毒效果:≤7cfu/m3

5、白色葡萄球菌杀灭率:99.99%

6、紫外线照射强度为165uw/em

7、机外紫外线泄露:≤luv/cm2

8、消毒时空气的臭氧量:≤0.003 mg/m3

9、负氧离子释放量:≥6x10"个/cmm3

10、噪音:<50db

11、外形尺寸:1000*320*200mm南昌屯扬眦环保计

