	序号
	技 术 参 数

	1
	主机和推车可分离，方便单独使用。不是撑杆式，也不是一体机，设备整体ABS模具成型

	2
	电源电压
	A.C.220V±22V，频率50HZ±10HZ 输入功率300w

	3
	操作方式
	触摸按键操作，转换功能和参数一步到位

	4
	操作手柄
	操作手柄可360度旋转，不受任何体位的限制

	5
	叩击输出
	单路输出，适用于成人和儿童伺服电路设计，使设定振动频率与动力实际输出振动频率保持一致，无功率衰减

	6
	频率控制
	10—60HZ，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制

	7
	时间控制
	0—60min，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制,可自动停机

	8
	输出速度
	600转/分—3600转/分

	9
	振动幅度
	4mm-8mm  患者漏电流≤40微安

	10
	生产历史
	专业生产十四年

	11
	叩击头
	AP210叩击头
	直径70mm，聚氨酯海绵,适用于儿童或身体中小的敏感部位，与AP209叩击接合器相连，常用与儿童体位引流。

	
	
	AP212叩击头
	直径95mm，软聚氨酯海绵组成，产生的作用力比AP229更为轻柔，常用于老年人或敏感病人体位引流。

	
	
	AP229叩击头
	直径105mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果。

	
	
	AP230叩击头
	轭状，宽度165mm，有两个接触点，可用于病人胸、背和前后的两侧治疗。

	
	
	AP209叩击接合器
	用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。

	12
	五种自动

叩击模式
	P1自动叩击模式
	变频15—20HZ；适合手术后危重病人或敏感性病人

	
	
	P2自动叩击模式
	变频范围15—25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人

	
	
	P3自动叩击模式
	变频范围20—25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人

	
	
	P4自动叩击模式
	变频范围20—30HZ；适合体质强壮或肥胖病人

	
	
	自定义叩击模式
	用户可按照自己的叩击经验设计叩击程序。


附件一：振动排痰机技术参数
附件二：振动排痰机标准配置清单

	配件名称
	单位
	数量

	单路输出主机
	台
	1

	推车
	套
	1

	叩击结合器（AP209）
	个
	1

	叩击头（AP210）
	个
	1

	叩击头（AP212）
	个
	1

	叩击头（AP229）
	个
	1

	叩击头（AP230）
	个
	1

	电源线
	条
	1


