附件一：电脑验光仪技术参数

	顶点距离：
	0.0mm,12.00mm,13.5mm,15.00mm

	球镜度：
	-30.00D~+25.00D（VD=12mm，每步：0.12D，0.25D）

	柱镜度：
	0.00D~±12.00D（每步：0.12D，0.25D）

	轴位：
	1°~180°（每步1°）

	散光符号：
	﹣, ﹢

	最小可测瞳孔直径：
	2.0mm

	瞳距：
	10-85mm

	角膜曲率半径：
	5mm~13mm（每步0.01mm）

	角膜散光：
	0.00~-15.00D(每步:0.05, 0.12, 0.25D)

	角膜散光轴位:
	0~180°(每步1°)

	Z图
	显示屈光地形图

	打印机：
	热敏打印机

	显示器：
	10.1英寸彩色TFT液晶显示器

	电源：
	AC110-240V,50/60Hz

	功率：
	75VA

	操作模式：
	全自动/手动/单眼自动

	外箱尺寸：
	720mmx480mmx720mm

	移动方式：
	全自动跟踪

	行程范围：
	左右±42.5mm，前后±18mm，上下±20mm

	镜头特性：
	哈特曼微透镜阵列/旋转棱镜

	重量：
	约21Kg


