鼻窦镜技术参数

内窥镜视野角度分别有：≧0°、30°、70°；
内窥镜规格：≧Ф4mm×175mm；
可与各大品牌光源连接；
内窥镜镜体全部采用不锈钢管；
窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；
采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；
带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
耐高温高压消毒内窥镜；
采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；


耳镜技术参数

内窥镜视野角度分别有：0°、30°、70°；
内窥镜规格：≧Ф2.7mm×110mm；
可与各大品牌光源连接；
内窥镜镜体全部采用不锈钢管；
窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；
采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；
带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
耐高温高压消毒内窥镜；
采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；
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