产品技术参数：

1.传感器 :高灵敏度芯片;
2. 分辨率:具有多个分辨率可选择设置;
3. 帧频率:≧25fps@960*540. 
4.数据接口：USB3.0, 电子卷帘快门；
5.变焦范围：≧28-72mm;变焦控制：软件控制、脚踏开关、语音控制 
6.对焦：自动对焦，单点对焦以及区域对焦
7.曝光控制：自动以及手动
8.自带屏幕：自带≧7英寸高清屏幕，无需外接工作电脑也可以有显示
9.软件功能：图像测量，标注以及景深叠加等功能模块。
10.拍照控制：软件拍照或者脚踏开关拍照
11.支架：可选择各种不同支架以及匹配不同品牌取材台
12.需支持和宇公司的lis系统
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