医疗设备基本要求

	序号
	设备名称
	主要功能
	数量

	1
	生物安全柜
	生物安全柜依照实验室要求，气流模式需外排达到30%，70%气体过滤后内循环，洁净程度达到4级及以上，操作窗前开适合1-2人操作，长约1m-1.2m.。
	1台

	2
	电热恒温培养箱
	电热恒温培养箱可以提供稳定温度、湿度和氧浓度等条件，内容积约160L-220L,内部配有隔板，可调节，可配有透视窗口，方便观察。
	1台


