 附件一

技术参数
1.成像像数:≧2400万

2.传感器尺寸:≧全画幅36mm*24mm

3.最高分辨率:≧6000*4000

4.光学变焦:≧14倍(18-250变焦范围)

5.最大光圈:≧F3.5-F5.6

6.语音控制功能:可自动识别语音，直接语音控制放大、缩小图像和拍照

7.控制系统:电脑自动控制、医用脚踏开关控制图像变焦、放大、缩小、拍照

8.电源系统:外置电源控制开关，LED指示灯标识工作状态

9.支架调节范围，机壳上有上下左右移动手柄，可旋转，上下调节

10.软件功能,软件可快速进行实付标注和测量、支持实时取景显示语言、自动测量面积、周长、多重标注、切割标注、可对ESD标本形态大小、尺寸、面积、周长进行实际测量，也可对病变位置、面积范围进行标注，病变位置复原和准确定位，描绘黏膜谱系图。

11.主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度、变焦图像放大、缩小、对焦及拍摄视频;实时取景显示

12.可与医院HIS、Dshow系统无缝连接

13.多种安装方式:可根据科室取材台的规格选择不同的安装方式，挂顶式、台面式

