附件：一

呼吸训练器参数
1 呼吸训练

支持训练模式、训练强度、阻力负荷、呼气振动频率等参数设置；

可测量训练时长、压力、振幅、呼气流量、呼气时间和呼气容积等参数。

2 气道廓清排痰

支持训练模式、计划训练次数、训练强度及患者信息设置；

可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。 

3 肺容量锻炼

支持容积型、流量型模式训练；

容积型范围：1000ml~4000ml；

流量型范围：600ml/s~1200ml/s。

4 吸入给药评估

阻抗等级：六档阻抗选择；

吸气峰流量范围：（10～120）L/min；

吸气容积范围：（0～8）L；

参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数；

5 呼吸肌力测定：MIP，MEP等；

6 数据传输方式：NB-Iot传输方式；

7 全院多科室呼吸康复大数据平台功能 

7.1 .康复管理系统平台包含并不少于以下功能模块：医生工作台、患者管理、康复评估、随访评估、康复处方、报告管理、随访管理、历史趋势、系统设置等模块。

7.2 可进行重症肺炎、慢阻肺、哮喘、肺间质疾病、肺动脉高压、肺癌、支气管扩张、尘肺、COPD-OSA重叠综合征等疾病类型评估；

7.3 .随访问卷模块，包含个人信息及病史、排痰容易度视觉模拟评分(VAS)、 圣乔治呼吸问卷（SGRQ）、改良呼吸困难指数（mMRC）、慢性阻塞性肺疾病评估测试（CAT）、慢性呼吸系统疾病问卷（CRQ）、圣乔治呼吸问卷(SGRQ)(可用于慢阻肺、哮喘及支扩症)、 改良巴氏指数、医院焦虑抑郁量表、匹兹堡睡眠质量指数数量表、 营养筛查(NRS2002)；并可提供自定义报表配置实例；

7.4  用户数据查看与打印：患者全部的评估报告和训练报告查看，包括呼吸肌力测定（MIP/MEP）、吸入给药评估、问卷评估报告、报告质控管理，以上报告也支持打印。

