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	样品类型
	采样点位
	检测项目
	点位
	频次
	次/年

	1
	废水
	废水检测口
(WS-32211)
	色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物
	1
	1
	4

	
	
	
	悬浮物、化学需氧量
	1
	1
	53

	
	
	
	粪大肠菌群
	1
	1
	12

	2
	无组织废气
	周界外
	臭气浓度、氨、硫化氢
	4
	1
	4

	
	
	污水处理站周界
	甲烷、臭气浓度、氨、氯气、硫化氢
	4
	1
	4

	3
	发电机废气
	废气检测口
(FQ-38821)
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度
	1
	1
	1

	4
	污水处理站废气
	污水处理站废气排放口
(FQ-38822)
	臭气浓度、氨、硫化氢
	1
	1
	4

	5
	厂界噪声
	厂界四周
	噪声（昼、夜）
	4
	2
	4
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